Автодром

**1. Сведения о закрытой площадке или автодроме**

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов свидетельство 61 – АИ 932142 от 23.04.2015г , договор аренды земельного участка от 09.01.2019г.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 7000 кв. м , категория земель; земли населенных пунктов – под автодром.

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий асфальт и цементобетонное покрытие. ГОСТ Р 50597-93. Дорога – группы В. Ровность покрытия соответствует 1200 см\км по прибору ПКРС-2. Число просветов не более 14%

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения  имеется

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% **имеется**

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения размеры контрольных упражнений соответствуют методике проведения квалификационного экзамена.

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 коэффициент сцепления покрытия обеспечивает безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и равен 0,4 – шиной, имеющей рисунок протектора.

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий в наличии – конуса разметочные(оградительные), стойки разметочный, вехи стержневые.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие освещенности освещенность учебных площадок соответствует 20 лк

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) в наличии регулируемый и нерегулируемый перекрестки.

Наличие пешеходного перехода в наличии регулируемый пешеходный переход.

Наличие дорожных знаков (для автодромов) оборудован дорожными знаками , изготовленными по ГОСТу Р 52290-2004 и размещены на  уменьшенном расстоянии в установленном  порядке дислокацией. Поверхность знаков чистая, без повреждений.